MONTERINGSANVISNING HI280 
1. Ta gaveln, lägg foten neråt, sätt i bakstyckena på önskad höjd. (Bakstyckena kommer på baksidan av hyllan.)
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2. Nu när bakstyckena är på plats är det dags att sätta hyllorna på plats.
Ta hyllan, observera att den tjocka kanten kommer framåt.
Först lägger man i den i bakstycket. (framsidan av hyllan kommer längre ner än bakstycket)
Knacka sen framkanten uppåt tills den är vågrät med bakkanten av hyllan. 
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3. Vid förlängning av hyllan sätts bakstyckena så som på bilden nedan, och sedan sätts gaveln på plats.
Sätt i hyllorna som förut.
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4. [bookmark: _GoBack]Nu är hyllan klar för använding.[image: C:\Users\Rackman Robin\Dropbox\s4 jobb\20131104_134505.jpg]
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