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1. Placera luftkylaren på en plan yta
2. Öppna luckan till vattentanken och fyll den med vatten (med en kanna eller mätkopp)
3. Anslut USB-nätadaptern till ett eluttag. (Sätt i den lilla änden av USB-kabeln i adaptern i eluttaget)
användning
1. Tryck på strömbrytaren
2. Ställ in fläkthastigheten genom att trycka på knappen. Det finns tre nivåer att välja mellan: Låg, Medium, Hög
3. Välj belysning (7 färger att välja mellan) (valfritt)
4. Tryck sedan på strömbrytaren igen
Låg vatten: När vattennivån är låg blinkar vattentanken 3 gånger var 60: e sekund. Om du fyller tanken fungerar den normalt igen.

Byt ut filtret
1. Koppla bort luftkylaren från uttaget
2. Tryck försiktigt på frigöringsfliken på botten av det främre gallret
  och ta bort enheten.
3. Ta tag i filtret och dra det försiktigt ur enheten
4. Placera det nya filtret i en luftkylare
5. Sätt i den övre fliken på det främre gallret i spåret och tryck sedan på och släpp fliken.

VARNING
Vi rekommenderar att du rengör vattentanken och apparatens insida en gång i veckan.
För bästa resultat rekommenderar vi att du byter filter var sjätte månad.
Koppla bort enheten innan rengöring.
Använd endast rent vatten.
Använd vid behov destillerat vatten.
Använd endast på torra områden.
Se till att inget vatten kommer på utsidan av produkten.
Utsätt inte för direkt solljus!
Töm behållaren helt om du inte kommer att använda produkten under en längre tid.
Använd endast den medföljande originaladaptern och kabeln som medföljer.
Rör inte vid strömförsörjningen eller nätsladden med våta händer.
Förhindra inte de främre och bakre gallren.
Denna apparat ska endast användas under övervakning av barn över 8 år, samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga!


