
Produktbeskrivning

Vårt marockanska kakel kan användas både som golv och väggkakel. Fungerar utmärkt i all inomhusmiljö men även i uterum, orangeri eller dylikt. Förgyller vilket rum som helst med sitt vackra mönster och sina unika färgkombinationer.  Plattorna fungerar väl med golvvärme.

Varje platta är unik då den är tillverkad för hand. Tillverkas i form med sitt specifika vackra mönster för önskad design. Färgsättning med endast organiska färgpigment där färgen går ca 5mm ner i plattan. Ytan är mycket slitstark och kan vid behov slipas.

Våra plattor är tillverkade under rättvisa förhållanden där vi på plats garanterar rättvis lön, goda arbetsförhållanden och utan barnarbete.

Njut av denna underbara produkt och låt den förgylla ditt hem med gott samvete.

Teknisk information

Beståndsdelar: portlands cement, kisel sand, marmormjöl, vatten samt organiska färgpigment.

Tillverkningsmetod: handgjorda plattor i form, hydrauliskt pressade, långsam brinn process 

Mått: 20x20x1,8 cm

Användningsområde: badrum, kök, hall och annan inomhusmiljö samt uterum eller liknande.          Fungerar också i oskyddad utemiljö förutsatt att korrekt underarbete gjorts samt att fix och fogmassa är anpassat för utomhusbruk. Tänk på att uv-strålning kan bleka färgerna med tiden.

Behandling: Klinker- och Stenimpregnering som förseglar ytan och ger en avvisande yta. Följ instruktionerna på förpackning. Efter läggning/fogning behandla med neutral såpa blandat med ytterst lite vatten. Detta ger en vacker lyster samt gör golvet mer lättskött.

Skötsel: Rengörs endast med neutral såpa.

Rekommendationer

Läggnings tips: Underlaget ska vara stadigt och jämnt. Använd fix avsett för ändamålet. Följ tillverkarens instruktioner. Bred ut fix med bredtandad fixkam. Fukta baksida av platta och stryk sedan fix på plattans baksida. Fixera plattan i önskad position med handtryck undvik slag. Lämna en fog på minst 1 mm gärna 3mm vid användande av golvvärme. Överflödigt fix tas bort omedelbart. Se också till att vara noggrann med renlighet för att undvika fläckar. Obehandlad platta är känslig för fläckar. Skulle du få fläckar kan det tas bort med t.ex. fint slippapper efteråt. 

Fogning: Innan fogning behandlas plattorna 2ggr med klinker- och stenimpregnering. Fogning enligt tillverkares instruktioner men tidigast 1 dygn efter impregnering. Var noga med att tvätta bort fogrester direkt med svamp och vatten för att undvika missfärgningar. 

När fogen torkat behandla med neutral såpa utspädd med lite vatten. 

Utomhus: som inomhus läggning/behandling men med fix och fog avsett för utomhusbruk. Utomhus bruk kräver extra upprepade behandlingar för bästa hållbarhet. Underarbetet är av största vikt!! Vi tar inte ansvar för bristfälligt underarbete, handhavande fel och godkänner inga reklamationer av redan lagda plattor.

Observera också att vid användande av golvvärme ska denna inte sättas på innan allt är helt härdat och inte heller användas med för hög värme.


Då vårt marockanska kakel är handgjort kan mindre variationer i färg och mönster förekomma vilket ger det levande uttrycket och den unika karaktären hos dessa fantastiskt vackra plattor.


