Vilka är prestandanivåerna för dieselgeneratorer?
Med den kontinuerliga förbättringen av kvaliteten och prestandan hos inhemska och internationella dieselgeneratorer används generatorer i stor utsträckning på sjukhus, hotell, fastigheter och andra industrier. Prestandanivåerna för dieselgeneratorer är indelade i G1, G2, G3 och G4.

Klass G1: Kraven i denna klass gäller anslutna laster som bara behöver specificera de grundläggande parametrarna för deras spänning och frekvens. Till exempel: Allmän användning (belysning och andra enkla elektriska laster).

Klass G2: Denna kravklass gäller laster som har samma krav på sina spänningsegenskaper som det allmänna elsystemet. När lasten ändras kan det finnas tillfälliga men tillåtna avvikelser i spänning och frekvens. Till exempel: belysningssystem, pumpar, fläktar och vinschar.

Klass G3: Denna kravnivå gäller ansluten utrustning som har strikta krav på stabilitet och nivå av frekvens, spänning och vågformsegenskaper. Till exempel: radiokommunikation och tyristorstyrda laster. I synnerhet bör man beakta att särskilda överväganden krävs avseende lastens effekt på generatoraggregatets spänningsvågform.

Klass G4: Denna klass är tillämplig på belastningar med särskilt stränga krav på frekvens, spänning och vågformsegenskaper. Till exempel: Databehandlingsutrustning eller datorsystem.

Som en kommunikationsdieselgenerator för telekomprojekt eller telekommunikationssystem måste den uppfylla kraven på G3- eller G4-nivå i GB2820-1997, och samtidigt måste den uppfylla kraven för 24 prestandaindikatorer som anges i "Implementeringsregler för nätverksåtkomstkvalitetscertifiering och inspektion av kommunikationsdieselgeneratorer" och strikt inspektion av kommunikationskraftutrustningens kvalitetsövervaknings- och inspektionscenter som inrättats av kinesiska industrimyndigheter.
