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Installation av solcellsregulator 20A MPPT för laddning av     batteri med två seriekopplade solpaneler 300W

Instruktioner 
• Läs alla instruktioner i den här bruksanvisningen innan du installerar. 
• Ta ej isär eller försök att reparera regulatorn. 
• Montera extern säkring eller strömbrytare efter behov. 
• Koppla bort solpanelen och säkringarna / strömbrytarna innan du installerar eller flyttar regulatorn. 
• Skruvarna på kabelklämmorna måste dras ordentligt för att förhindra värme vid anslutningspunkten. 
• Ladda bara batterier som matchar laddningsspänningen på regulatorn. 
• Batteriladdningen kan vara ansluten till ett batteri eller en batteribank. 
• Risk för elektriska stötar. PV och last kan producera hög spänning när regulatorn är i drift. 

Specifikationer 
MPPT Regulator som är avsedd för laddning av batterier från en solpanel med en spänning på 12V eller 24V och 20A laddström. En MPPT-regulator eller “Maximum Power Point Tracker” jämför relationen mellan batteriets laddningsnivå och solpanelens spänning och reglerar spänningen från solpanelen så att batteriet får rätt laddning.

20A MPPT regulator 12/24V med förbättrad energieffektivitet som utnyttjar solenergin mycket bättre. 
Laddström: 20 Amp 
Max paneleffekt: 12V: 260W / 24V: 520W 
MPPT effektivitet: 99% 
Batterityp: AGM, Gel eller öppna syrabatterier. (Ladda Lithiumbatteri fråga butiken) Skydd: Överladdningsskydd, överströmsskydd, överspänningsskydd, kortslutningsskydd, överbelastningsskydd 
Batterispänning: 12/24V auto Max spänning från solpanel: 55V 
USB port: 5V, 1A 
Vikt: 0,3 kg

En säkring installeras lämpligen mellan solpanelens pluspol och solcellsregulatorn.

Inkoppling VIKTIGT!
Anslutningsordning: 
1. Anslut batteriet
2. Anslut eventuell förbrukning
3. Anslut solpanel 

Frånkoppling görs i omvänd ordning.

Led indikering
Solar = Vid grönt fast sken så indikeras att solpanelen laddar batteriet
Load = Vi grönt fast sken indikeras att batteriet är anslutet och att extern last kan anslutas
Temp = Indikerar övertemperatur
Battery = Indikerar nivån på batteriets laddning

Felsökning
Alla Led indikeringar är släckta: Mät faktisk batterispänning med multimeter. Under 8 volt? Ladda upp batteriet.
LED-indikatorn för laddning stängs av under dagtid i solljus: Kontollera alla anslutningar.
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