KOKOAMISOHJE HI280 
1. Ota pääty, laita jalka alaspäin, asenna takakappaleet haluamallesi korkeudelle. (Takakappaleet tulevat taaksepäin.)
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2. Nyt kun takakappaleet ovat paikoillaan niin asenna hyllytasot kuvan mukaan.
Asenna hyllyn takareuna ensin ja hylly viistoon alaspäin. Tämän jälkeen nostetaan etureunan samalle tasolle kuin takakappale. 
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3. Hyllyä jatkettaessa asenna takakappaleet kuvan mukaan. Asenna tämän jälkeen pääty kappale.
Asenna hyllyt samalla lailla kuin ennen.
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4. [bookmark: _GoBack]Nyt hylly on valmis!
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